1. 设备不会同时发送两路视频。
2. 存在电流动作触发和过车触发同时产生的可能，按照优先级处理。
3. 不支持SD卡存储。
4. 视频板相互通信采用广播方式。
5. PC端不一定能访问设备，但设备可能能访问PC端。
6. 液位定时间隔与拍照间隔相同